|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Молния по Происшествию** | | **lOGO NSE** |
| **№10/2019** | |
| **Дата происшествия – 07.09.2019 года**  **Время – 12 15**  **Краткие обстоятельства произошедшего несчастного случая:**  При выгрузке шпал с полувагона автокраном марки XCMG QY25K-ii, шпала закрепленная стропами упала на монтера пути (работника ПЧ Бесколь) находившегося внутри полувагона.  Машиной скорой помощи был доставлен в местную больницу пос. Достык. Предварительный диагноз – Черепно-мозговая травма, кома 2-ой степени.08.09.19г пострадавший был доставлен в районную больницу г.Ушарал, где ему была проведена хирургическая операция, 19 часов 20 минут после операции монтер пути 5-го разряда скончался. Дополнительные детали и рекомендации будут сообщены по завершению расследования. | C:\Users\Sambetov_Ch\Desktop\Картинки\погрузка-шпал-41.jpgC:\Users\Sambetov_Ch\Desktop\Картинки\Без названия (4).jpg | |
| **Всем руководителям СП и ДО:**  - провести 5-и минутки со всеми работниками перед началом смены с ознакомлением обстоятельств случая;  - усилить контроль за организацией работы по охране труда в части проведения инструктажа по безопасности труда и обучения безопасным методам труда;  - работы по выгрузке и погрузке грузов выполнять, строго обученному персоналу, имеющему соответствующий допуск, а также согласно утвержденными технологическими процессами с применением технологических карт;  - контроль за обязательным применением СИЗ – жилет сигнальный, защитная каска, специальная обувь, защитные очки.  **- Всем ПЧ:**  1. Руководителям ПЧ лично участвовать на работах, выполняемых с применением грузоподъёмных механизмов в выходные дни, а также при аварийно восстановительных работах;  2. Немедленно останавливать небезопасную работу с отстранением нарушителей и руководителей работ;  3. Руководителям работ:  - персонально проводить инструктажи с монтерами пути перед началом работ с разъяснением безопасных методов труда (исключить формализм);  - ответственным за проведение работ непосредственно контролировать высоко-рисковые работы;  - лично проверять оснащенность и применение работниками СИЗ, а также наличия допуска и обученность работников на соответствующие работы.  **Инспекция по безопасности труда и экологии** | | |

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ РАБОТЫ

