|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бюллетень о происшествии** | | **lOGO NSE** |
| **№18/2019** | |
| **Дата - 31 июля 2019 года Время - 08 ч 40 мин** | | |
| **Краткое обстоятельство произошедшего:**  При производстве работ в «окно» по сплошной замене железобетонных шпал с применением путевой машины SMD-80, машинист путевой машины (ПЧМ Шу) покинув свое рабочее место (кабина управления) для осмотра и выясненения поломки механизма для поднятия старых шпал. Далее не отключив привод подьема старогодних шпал, взобрался на железобетонную шпалу и стал проверять контакт лазерного датчика. В следствие чего механизм внезапно заработал и машинист путевой машины был зажат между шпалой и потолочной балкой.  Диагноз: ушиб грудной клетки, тупая травма передней брюшной стенки, разрыв селезенки, правой доли печени, открытый перелом двух лодыжечного голеностопного сустава. | **D:\Чингиз\4. НС по сети АО НК\2019\1. ЦЖС\1. ЦП\21. Жуманазаров А.А. 31.07.2019\01-08-2019_09-59-00\IMG-20190801-WA0006.jpg**D:\Чингиз\4. НС по сети АО НК\2019\1. ЦЖС\1. ЦП\21. Жуманазаров А.А. 31.07.2019\01-08-2019_09-59-00\JPEG_20190801_134845_3295757547736236889.jpg  **Правильно**  **Неправильно** | |
| **Причины:**  **-** самовольноерасширение фронта работ;  - грубая неосторожность, несоблюдение требований норм, правил и инструкций по безопасности и охране труда;  - неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в том, что со стороны руководителя не приняты меры по обеспечению безопасности производства работ и не осуществлен должный контроль за соблюдением работниками требований правил инструкций по безопасности и охране труда, технологического процесса. |
| **Извлеченные уроки:**  ОСТАНОВ РАБОТ  Ты являешься последней линией защиты   * провести внеплановый инструктаж со всеми работниками и обсудить со всем персоналом причины произошедшего; * развесить на всех уголках по безопасности и охране труда в разделе «Это не должно повториться»; * к любой работе приступать после того, как была одета специальная одежда и СИЗ и только при наличии исправного инструмента; * запретить выполнение каких – либо работ при работающих механизмах; * запретить самовольное расширение фронта работ; * запретить производство ремонтных работ на машинах без уведомления ответственного лица.   **Инспекция по безопасности труда и экологии** | | |
| **ПОМНИТЕ!!! Никакая срочная работа не стоит человеческой жизни, слез детей и близких** | | |





ОСТАНОВ РАБОТ

Ты являешься последней линией защиты

ОСТАНОВ РАБОТ

Ты являешься последней линией защиты

ОСТАНОВ РАБОТ

Ты являешься последней линией защиты

ОСТАНОВ РАБОТ

Ты являешься последней линией защиты